|  |
| --- |
|  **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ** |
| **Предмет јавне набавке – добара: бр. 404-742/2017-IV –****ИЗРАДА И УГРАДЊА СЛИВНИХ РЕШЕТКИ И ПОКЛОПАЦА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |
| **Понуда број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*** |
| **Назив Понуђача:** |  |
| **Адреса Понуђача:** |  |
| **Одговорно лице:** |  |
| **Особа за контакт:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Телефакс:** |  |
| **Електронска пошта:** |  |
| **Текући рачун понуђача:** |  |
| **Матични број понуђача:** |  |
| **Порески број понуђача (ПИБ):** |  |
| **ПДВ број:** |  |

**Техничка спецификација**

|  |
| --- |
| ***СТРУКТУРА ЦЕНЕ*** |
| **Опис услуге** | **Јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена** | **Укупна цена** |
| Сливна решетка са рамом 390 x 390, носивости 40 тона.  | ком | 2 |  |  |
| Сливна решетка без рама 390 x 390, носивости 40 тона. | ком | 20 |  |  |
| Сливна решетка са рамом 390 x 390, носивости 20 тона.  | ком | 2 |  |  |
| Сливна решетка без рама 390 x 390, носивости 20 тона. | ком | 10 |  |  |
| Поклопац шахта са рамом Ф520 носивости 40 тона. | ком | 2 |  |  |
| Поклопац шахта без рама Ф520 носивости 40 тона | ком | 2 |  |  |
| Поклопац шахта са рамом Ф520 носивости 20 тона. | ком | 2 |  |  |
| Поклопац шахта без рама Ф520 носивости 20 тона | ком | 2 |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ (са обрачунатим ПДВ):** |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ** (словима): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са обрачунатим ПДВ. |
|   **Обавезе понуђача су да:** * Израда и уградња потребних количина сливних решетки и поклопаца шахтова са рамовима или без по писменом налогу инвеститора са тачно наведеним адресама,
* Све сливне решетке је потребно израђивати од челичног лима минимум 3 mm (флахови лима са потребним димензијама и висинама које се утврђују на лицу места варени на удаљености од максимално 10 mm), заштићено са два слоја фарбе (темељна и завршна у сивој боји),
* Поклопци шахта се израђују од челичног лима који задовољава тражену носивост, по димензијама и висинама које се утврђују на лицу места, заштићено са два слоја фарбе

 (темељна и завршна у сивој боји).**Рок пружања услуге:** * Испорука је потребно да се изврши у року од 5 календарских дана након датог писменог налога од стране инвеститора,
* Испорука се врши десет месеци након потписивања уговора или до испоруке свих уговорених количина.

**Начин плаћања:** - У року од 45 дана од дана пријема рачуна који се испоставља након сваке извршене испоруке.   |
|  Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача:Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.  |