|  |  |
| --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ** | |
| **Предмет јавне набавке – добара: бр. 404-742/2017-IV –**  **ИЗРАДА И УГРАДЊА СЛИВНИХ РЕШЕТКИ И ПОКЛОПАЦА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ** | |
| **Понуда број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*** | |
| **Назив Понуђача:** |  |
| **Адреса Понуђача:** |  |
| **Одговорно лице:** |  |
| **Особа за контакт:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Телефакс:** |  |
| **Електронска пошта:** |  |
| **Текући рачун понуђача:** |  |
| **Матични број понуђача:** |  |
| **Порески број понуђача (ПИБ):** |  |
| **ПДВ број:** |  |

**Техничка спецификација**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***СТРУКТУРА ЦЕНЕ*** | | | | |
| **Опис услуге** | **Јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена** | **Укупна цена** |
| Сливна решетка са рамом 390 x 390, носивости 40 тона. | ком | 2 |  |  |
| Сливна решетка без рама 390 x 390, носивости 40 тона. | ком | 20 |  |  |
| Сливна решетка са рамом 390 x 390, носивости 20 тона. | ком | 2 |  |  |
| Сливна решетка без рама 390 x 390, носивости 20 тона. | ком | 10 |  |  |
| Поклопац шахта са рамом Ф520 носивости 40 тона. | ком | 2 |  |  |
| Поклопац шахта без рама Ф520 носивости 40 тона | ком | 2 |  |  |
| Поклопац шахта са рамом Ф520 носивости 20 тона. | ком | 2 |  |  |
| Поклопац шахта без рама Ф520 носивости 20 тона | ком | 2 |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ:** | | | |  |
| **ПДВ:** | | | |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ (са обрачунатим ПДВ):** | | | |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ**  (словима): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  динара са обрачунатим ПДВ. | | | | |
| **Обавезе понуђача су да:**   * Израда и уградња потребних количина сливних решетки и поклопаца шахтова са рамовима или без по писменом налогу инвеститора са тачно наведеним адресама, * Све сливне решетке је потребно израђивати од челичног лима минимум 3 mm (флахови лима са потребним димензијама и висинама које се утврђују на лицу места варени на удаљености од максимално 10 mm), заштићено са два слоја фарбе (темељна и завршна у сивој боји), * Поклопци шахта се израђују од челичног лима који задовољава тражену носивост, по димензијама и висинама које се утврђују на лицу места, заштићено са два слоја фарбе   (темељна и завршна у сивој боји).  **Рок пружања услуге:**   * Испорука је потребно да се изврши у року од 5 календарских дана након датог писменог налога од стране инвеститора, * Испорука се врши десет месеци након потписивања уговора или до испоруке свих уговорених количина.   **Начин плаћања:**  - У року од 45 дана од дана пријема рачуна који се испоставља након сваке извршене испоруке. | | | | |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача:  Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | | | | |